config t
!
hostname SW2
!
interface range e0/0-3,e1/0-3,e2/0-3,e3/0-3,e4/0-3,e5/0-3,e6/0-3,e7/0-3
 shut
!
interface range e1/1,e3/1,e4/1,e5/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk 
 no shut
!
interface range e2/0,e2/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk 
 no shut
!
Vlan 78,57,68,45,36,34,14,23,12,1114,1314,1315,1112,1213,1011,1012,912,910,1617,1618,1718,1920
Vlan 1819,220,216,210,310,611,1017,917